О правилах пожарной безопасности в быту

По информации ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России», основными причинами бытовых пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, недостатки конструкции и изготовления электрооборудования и нарушение правил устройства и эксплуатации печей.
Напоминаем жителям ЗАТО Северск правила пожарной безопасности в быту.
Использование открытого огня:
- соблюдайте правила использования мангалов, сжигания мусора и меры безопасности при курении. Не оставляйте открытый огонь без присмотра;
- храните спички в местах, недоступных для детей. Игры детей с огнем – частая причина пожаров.
Эксплуатация электрооборудования:
- монтаж электросетей поручайте квалифицированным специалистам. Включайте в электросеть только исправные электроприборы. Убедитесь, что электронагревательные устройства оборудованы устройствами тепловой защиты, а электрочайники установлены на несгораемой подставке;
- размещайте включенные электроприборы вдали от легковоспламеняющихся предметов и конструкций;
- следите, чтобы электрические лампы не касались бумажных и тканевых абажуров;
- уходя из дома, убедитесь, что электроосвещение и все электроприборы отключены от сети;
- убедитесь, что электросеть защищена от перегрузок исправными аппаратами защиты. Старайтесь не допускать одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, вызывающих перегрузку электросети;
- исключите установку самодельных плавких вставок («жучков») в устройства защиты электросети от короткого замыкания. При нарушении изоляции это может привести к перегреву всей электропроводки и возникновению пожара;
- не рекомендуется применять удлинители кустарного изготовления и нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.
Эксплуатация печей:
- не допускайте перекала печей, в результате этого в дымоходе появляются трещины, из которых могут вылетать искры;
- кирпичная дымовая труба и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены. Образовавшиеся трещины или налет сажи будут хорошо видны на белой поверхности. Запрещается эксплуатация печей при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах;
- печь рекомендуется топить не более 1,5 – 2 часов 2-3 раза в день.  Не реже 1 раза в 3 месяца необходимо проводить очистку дымоходов отопительных печей от сажи;
- перед топкой должен быть прибит предтопочный металлический лист размером 50х70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания от случайно выпавших искр;
- запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как при вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени;
- недопустимо топить печи с открытыми дверцами;
- не разрешайте детям самостоятельно разжигать печь. Исключите возможность нахождения детей одних у топящейся печи.
В случае возникновения пожара в доме, квартире немедленно сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону 101, в Единую дежурно-диспетчерскую службу ЗАТО Северск по телефону 112 или 77-61-12, по сотовому телефону 112 или (8 38 23) 77-61-12 и примите меры по эвакуации людей из горящего помещения. 

Уважаемые жители, помните и соблюдайте правила пожарной безопасности!

Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск, Курсы ГО МКУ ЕДДС ЗАТО Северск
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