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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 3 марта 2003 г. N 156

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НИЖНЕГО УРОВНЯ РАЗЛИВА НЕФТИ

И НЕФТЕПРОДУКТОВ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ АВАРИЙНОГО РАЗЛИВА

К ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

В целях обеспечения Основных требований к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. N 613 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 35, ст. 3582; 2002, N 16, ст. 1569), приказываю:

Утвердить прилагаемые Указания по определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации.

Министр

В.Г.АРТЮХОВ

Утверждены

Приказом МПР России

от 03.03.2003 N 156

УКАЗАНИЯ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НИЖНЕГО УРОВНЯ РАЗЛИВА

НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ АВАРИЙНЫХ

РАЗЛИВОВ К ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

1. Указания по определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийных разливов к чрезвычайной ситуации (далее - Указания) разработаны в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. N 613 "О "неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов" <*>.

    --------------------------------

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 35, ст. 3582; 2002, N 16, ст. 1569.

2. Настоящие Указания применяются территориальными органами и специализированными морскими инспекциями МПР России, а также органами управления, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1995 г. N 1113 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" <*>, при организации работ и осуществлении контроля за ликвидацией последствий разливов нефти и нефтепродуктов, представлении информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийными разливами.

    --------------------------------

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 46, ст. 4459; 1997, N 17, ст. 2011; 2002, N 15, ст. 1439.

3. Организации, осуществляющие разведку месторождений, добычу нефти, переработку, транспортировку, хранение и реализацию нефти и нефтепродуктов, а также иные организации, имеющие опасные производственные объекты и обязанные в соответствии с законодательством разрабатывать и согласовывать в установленном порядке планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (далее - планы ЛАРН), в случаях аварийных разливов информируют соответствующие территориальные органы или специализированные морские инспекции МПР России по установленному образцу (приложение 1).

4. При поступлении в территориальный орган или специализированную морскую инспекцию МПР России информации о разливе нефти и нефтепродуктов руководители территориального органа или специализированной морской инспекции МПР России или должностные лица, уполномоченные распоряжением руководителей указанных органов, на основании значений нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации (приложение 2) оценивают угрозу возникновения чрезвычайной ситуации. Для уточнения параметров и условий аварийного разлива может быть сделан запрос о дополнительной информации или проведено ознакомление на месте, в том числе в порядке контрольно-инспекционных мероприятий.

5. Исходя из места расположения и условий разлива, степени готовности и фактических действий сил и средств, привлекаемых для его ликвидации, предварительной оценки размера вреда, причиненного окружающей среде в результате загрязнения нефтью и нефтепродуктами и в ходе устранения аварийной ситуации и ее последствий, территориальные органы и специализированные морские инспекции МПР России могут давать органам управления, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предложения по приданию аварийному разливу статуса чрезвычайной ситуации при более низких значениях разлива, а также предложения по повышению категории чрезвычайной ситуации, объявленной по факту разлива.

6. Территориальные органы МПР России по согласованию с территориальными органами МЧС России могут принимать решение о снижении уровня разлива нефти и нефтепродуктов на местности для отнесения его к чрезвычайной ситуации с учетом природно-климатических и иных особенностей региона, в том числе дифференцированно по административным районам и муниципальным образованиям.

7. Вне зависимости от придания в установленном порядке аварийному разливу нефти и нефтепродуктов статуса чрезвычайной ситуации территориальные органы и специализированные морские инспекции МПР России осуществляют контроль за ликвидацией разлива и последствий его негативного воздействия на окружающую среду.

Приложение 1

к Указаниям по определению нижнего уровня 

разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения 
 аварийного разлива к чрезвычайной ситуации

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ СООБЩЕНИЯ

ОБ АВАРИЙНОМ РАЗЛИВЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И СПЕЦМОРИНСПЕКЦИИ МПР РОССИИ

1. Дата, время и место разлива нефти и нефтепродуктов

2. Источник загрязнения

3. Причина разлива нефти и нефтепродуктов

4. Вид и ориентировочное количество пролитых нефти и нефтепродуктов

5. Площадь загрязнения

6. Назначение и вид использования загрязненной территории (акватории)

7. Гидрометеорологическая обстановка

8. Попадание или угроза попадания в поверхностные или подземные воды

9. Для промышленных площадок: попадание или угроза попадания на сопредельные территории

10. Для акваторий: скорость распространения и направление дрейфа пятна нефти и нефтепродуктов, вероятность загрязнения береговой линии

11. Возможность или невозможность ликвидации загрязнения собственными силами в сроки, предусмотренные планом ЛАРН

12. Принятые меры

13. Дополнительная информация о разливе и ходе его ликвидации

Приложение 2

к Указаниям по определению нижнего уровня 

разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения 
 аварийного разлива к чрезвычайной ситуации

ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕГО УРОВНЯ РАЗЛИВА НЕФТИ

И НЕФТЕПРОДУКТОВ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ АВАРИЙНОГО РАЗЛИВА

К ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Таблица 1

НА ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОДАХ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ

И В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────┐

│                 Объект                │ Нижний уровень разлива │

│                                       ├────────────────────────┤

│                                       │         Масса, т       │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

  Азовское море                         │           0,5          │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│Черное море                            │           1            │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│Каспийское море                        │                        │

│- Северный Каспий                      │           0,5          │

│- устье Волги                          │           0,1          │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│Балтийское море                        │           0,3          │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│Моря Северного Ледовитого океана       │           0,5          │

│Устье Северной Двины                   │           0,3          │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤

│Моря Тихого океана                     │           1            │

└───────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

Таблица 2

НА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТОРФЯНЫХ БОЛОТ)

	Категория водных объектов       
	Нижний уровень разлива 

	
	Масса, т       

	
	Легкие неф-
тепродукты 
	Нефть и тя- 
желые нефте-
продукты    

	Рыбохозяйственные водоемы              
	0,5     
	1      

	Водоемы          хозяйственно-питьевого
водопользования                        
	0,5     
	1      

	Водоемы              культурно-бытового
водопользования                        
	1       
	1,5    


Таблица 3

НА МЕСТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПОВЕРХНОСТИ

ТОРФЯНЫХ БОЛОТ (В ТОННАХ)

	Источник загрязнения
	Вид загряз- 
нения       
	Вид территории               

	
	
	Промышленные 
площадки   
	Территории насе-
ленных пунктов  
	Водоох-
ранные 
зоны   
водных 
объек- 
тов    
	Прочие
терри-
тории 

	
	
	С твер-
дым по-
крытием
	Без   
покры-
тия   
	С твер- 
дым пок-
рытием  
	Без    
покры- 
тия    
	
	

	Разведочные и 
эксплуатационные 
скважины                
	

Нефть <*>   
	

40   
	

20  
	

30   
	

15   
	

3   
	

7   

	Нефте- и 
продуктопроводы <**>        
	Нефть <*>   
	40   
	20  
	30   
	15   
	Любой 
факт  
разлива
	7   

	
	Легкие нефтепродукты  
	
30   
	
15  
	
20   
	
5   
	
	
3   

	Авто- и железнодорожные цистерны     
	Нефть и тяжелые
нефтепродукты    
	

10   
	

5  
	

5   
	

3   
	Любой 
факт  
разлива
	

3   

	
	Легкие нефтепродукты  
	
5   
	
3  
	
3   
	
1   
	
	
1   

	Крупнотоннажные 
стационарные хранилища 
	Нефть       
	30   
	15  
	20   
	7   
	3   
	7   

	
	Тяжелые 
нефтепродукты  
	
40   
	
20  
	
30   
	
15   
	
5   
	
15   

	
	Легкие нефтепродукты  
	
20   
	
7  
	
10   
	
5   
	
1   
	
5   

	Мелкотоннажные 
хранилища, объекты 
розничной реализации   
нефтепродуктов и    
иные источники      
	Нефть       
	10   
	5  
	6   
	2   
	Любой 
факт  
разлива
	2   

	
	Тяжелые нефтепродукты  
	
20   
	
7  
	
10   
	
5   
	
	
5   

	
	Легкие нефтепродукты  
	
10   
	
5  
	
6   
	
0,5 
	
	
0,5 


    --------------------------------

<*> Учитывается масса нефти с пластовыми и подтоварными водами.

<**> В соответствии с Инструкцией о сроках и формах представления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденной Приказом МЧС России от 07.07.97 N 382, любой факт порыва магистрального трубопровода требует оповещения органов МЧС России.

