ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕВЕРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 августа 2012 г. N 2288

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПОМЕЩЕНИЯХ И

СТРОЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ГРАЖДАН

На основании статьи 34 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", в целях обеспечения пожарной безопасности в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, расположенных на территории ЗАТО Северск, своевременного обнаружения и оповещения о пожаре, его тушения на первичной стадии постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (далее - Перечень).

2. Рекомендовать гражданам дополнительно оборудовать помещения, строения и жилые дома, находящиеся в их собственности (пользовании), автономными дымовыми пожарными извещателями и пожарным краном внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии с п. 7.4.5 Свода правил СП54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные", утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 24.12.2010 N 778.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Северск от 06.02.2012 N 267 "Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан".

4. Опубликовать постановление в газете "Диалог" и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в сети Интернет (http://www.seversknet.ru).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудича А.А.

Глава Администрации

И.Е.ВОЛКОВ

Утвержден

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от 06.08.2012 N 2288

ПЕРЕЧЕНЬ

ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПРОТИВОПОЖАРНОГО

ИНВЕНТАРЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПОМЕЩЕНИЯХ И СТРОЕНИЯХ,

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ГРАЖДАН

	NN

пп
	  Наименование   

   помещения,    

    строения     
	  Наименование первичных средств пожаротушения, их  

                     количество                     

	1 
	        2        
	                         3                          

	 1
	Квартиры, комнаты

в многоквартирных

жилых домах      
	Огнетушитель емкостью не менее 2 литров в количестве

1 ед. на 100 кв. м общей площади помещений квартиры 

(комнаты)                                           

	 2
	Индивидуальные   

жилые и дачные   

дома             
	Для внутренних жилых помещений - как для квартир.   

Возле дома емкости с водой объемом не менее 200 л,  

2 ведра (в летнее время).                           

На участке, прилегающем к дому, - немеханизированный

пожарный инвентарь (лом, багор, ведра, комплект для 

резки электропроводов, лопаты, тележка для перевозки

оборудования, ручные насосы, пожарные рукава, ящик с

песком)                                             

	 3
	Гаражи           
	Огнетушители емкостью не менее 5 литров - 1 ед.     

(порошковый, углекислотный) на 1 машино-место.      

Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м          

с лопатой - 1 ед. на помещение.                     

Асбестовые полотна, полотна из грубошерстной ткани  

или из войлока (далее - полотна) размером не менее  

2x1,5 метра.                                        

Трос, буксирная тяга - 1 ед. на 1 автомобиль        

	 4
	Вспомогательные, 

подсобные,       

хозяйственные    

постройки (бани, 

сараи, помещения 

для скота, птицы 

и др.)           
	Огнетушители емкостью не менее 2 литров - 1 ед.     

(порошковый, углекислотный) на 50 кв. м защищаемой  

площади.                                            

Асбестовые полотна, полотна из грубошерстной ткани  

или из войлока (далее - полотна) должны иметь размер

не менее 1x1 метр                                   


